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	Контактная информация:

	Организация:
	[bookmark: ТекстовоеПоле1]     

	Контактное лицо:
	     

	Адрес:
	     

	Дата заполнения:  
	     

	Телефон:
	     

	E-mail:
	     

	Позиции приборов по проекту (TAG):
	     

	Место установки приборов (участок, агрегат):
	     

	Количество:
	     

	Условия эксплуатации:

	Измеряемая среда: 
	☐ жидкость
	☐ пар
	☐ газ

	Плотность среды (кг/м3):
	     

	Агрессивность, состав среды
	     

	Скорость потока (м/с)
	     

	Макс. рабочая температура (°C):
	     

	Макс. рабочее давление (бар):
	

	Информация о приборе: 

	Тип Чувствительного Элемента (НСХ):
		☐ Pt100
☐ Pt1000
	☐K
☐Pt500
	☐ N
☐ R
	☐ J
☐ E
	☐ S
☐ T
	☐ B
☐Другое




	Класс/ Количество ЧЭ или спаев:
		☐ Класс 1
☐ Класс 2
	☐ Класс A
☐ Класс AA
	☐ Класс B

	☐ 1
☐ 2




	Взрывозащита:
		☐ Exd
	☐Exia
	☐ Другое




	Погрешность измерений:
	

	Тип или Схема подключения:
		☐ с Заземлением
☐ без Заземления
	☐ 2-х проводная
☐ 3-х проводная
	☐ 4-х проводная





	Диапазон измерений от -200°С до +1800°С:
	

	Материал Защитной Арматуры (штока):
		[bookmark: _Hlk226465490]☐ SS316
	☐SS310
	☐ Другое




	Длина погружной части, мм:
	

	Диаметр защитной арматуры (штока), без Защитной Гильзы, мм:
		☐ 3 мм
	☐4,5 мм
	☐ 6 мм
	☐ 8 мм
	☐ 10 мм
	☐ ☐Другое




	Материал клеммной головки:
		☐ Алюминиевый сплав
	☐SS316
	☐ SS304




	Количество кабельных вводов:
		☐ Один
	☐ Два




	Резьба Кабельного ввода:
		☐ M20 x 1.5
	☐1/2"NPT
	☐ 1/2"BSP
	☐ Другое / other




	Тип головки, IP: 
		☐ IP-65
	☐ IP-67 
	☐ Другое




	Исполнение:
		☐ Гладкий шток
☐ Удлиненная шейка
☐ Неподвижный штуцер
☐ Другое
	☐ Фиксированная резьба
☐ Поверхностного монтажа
	☐ Кабельное 
☐Усиленный шток
☐С дисплеем




	[bookmark: _Hlk225873446]Штуцер(шейка)- материал
		☐ Кадмиевое покрытие CS
	☐SS304
	☐ SS316




	Штуцер(шейка)- длина, мм
		☐ 75
	☐100
	☐ 150
	☐ Другое




	Тип присоединение к процессу или измерительной поверхности:

		☐ Резьбовое ☐Без
	☐ Фланцевое
☐Приварная площадка
	☐ Байонетное
☐Монтажное кольцо
	☐ TRI-CLAMP
☐Другое




	Резьба присоединения к процессу:
		☐ M20 x 1.5
	☐1/2"NPT
	☐ 1/2"BSP
	☐ Другое




	Протокол передачи данных:
		☐ Hart
	☐4-20 мА
	☐ Foundation FieldBus
	☐ Другое




	Вид Гибкого кабеля (для кабельного исполнения):
		☐ Изоляция из ПТФЭ и
оболочка из ПТФЭ
	☐ Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нерж. стали

	☐FG/FG/нерж.сталь
	☐ ПТФЭ /нежр.сталь/FG

	☐Изоляция FG/FG-типа 

	☐ Другое, укажите




	Длина Гибкого кабеля (для кабельного исполнения), мм:
	

	Дополнительные принадлежности
(укажите требования в поле Доп.информация)

		☐ Защитная Гильза (заполните опросный лист ниже)
	☐ Заглушка на кабельный ввод
	

	☐Регулируемый Фитинг 
	☐ Монтажный кронштейн

	☐ Кабельный ввод 
☐ Tag- табличка (укажите текст)
	☐ Приварная бобышка
☐ Термочехол




	Дополнительная информация:
	


[image: ][image: ]Рис.1 Исполнение с неподвижным штуцером
Рис.2 Исполнение с обжимным фитингом
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Рис.4 Исполнение с усиленным штоком (защитной арматурой) - фланцевое присоединение
Рис.3 Кабельное исполнение с обжимным фитингом

	О гильзе: 

	Позиции приборов по проекту (TAG):
	     

	Модель/версия: 
	☐ Цельноточеная
	Другое:      

	
	☐ Составная 
	Другое:      

	Материал гильзы: 
	     

	Присоединение к термометру:
	☐ Внутр. Резьба
	Укажите:      

	
	☐ Наружн. Резьба 
	Укажите:      

	Технологическое присоединение:
	☐ Фланцевое соединение
	Укажите:      

	
	☐ Резьбовое соединение
	Укажите:      

	
	☐ Сварное соединение
	Укажите:      

	Конструкция прутка: 
		☐ Спиральная
	☐Прямая
	☐ Коническая
	☐ Другое




	Внешний диаметр(ы) гильзы, мм:
	

	Диаметр отверстия, мм: 
	     

	Погружная длина, мм: 
	     

	Длина гильзы, мм: 
	     

	Суммарная длина, мм: 
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[image: ]Рис.2
Рис.1                                                                                                                       Рис.3 
Эскиз, дополнительная информация.
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